Elementy projektowe, które wymagają uzupełnienia

1. Parapety przy witrynach konstrukcja wsporcza (detale)

*- rysunek A13a*

1. Konstrukcja wsporcza pod elementy metaloplastyki na elewacji.

*- należy zachować istniejącą konstrukcje wsporczą lub wykonać rekonstrukcje.*

1. Rozwiązanie strefy wejścia od strony marszałkowskiej z uwzględnieniem stanu istniejącego oraz obowiązującego Rozporządzenia Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącego Standarów dostępności dotyczy całego opracowania (opis i ustosunkowanie się do pięciu zagadnień, analiza)

*- rysunek A3.2a*

1. Rysunek (dokumentacja) wskazujący miejsca włączenia instalacji odgromowej central zamontowanych na dachu.

*- w załączeniu uzupełnienie w części elektrycznej*

1. Rozwiązanie dotyczące dodatkowego wyłącznika odcinającego napięcie z UPS w gniazdach dedykowanych.

*- w załączeniu uzupełnienie w części elektrycznej*

1. Aktualizacja wymiarów po wykonanych robotach pod prace posadzkowe.

- rysunki zostały zaktualizowane

**UWAGI DO WYKONAWSTWA**

Pomieszczenie wypożyczalni, sala główna.

a) Oprawy na szynach nie powinny być montowane do ozdobnej artykulacji sufitu. Zgodnie z projektem powinny być zwieszone pod kanałami wentylacyjnymi.

Oprawy i szyny powinny być w kolorze czarnym.

b) Zdemontować zabudowę g/k w miejscu projektowanej wnęki do wysokości sufitu podwieszanego (ściana za stanowiskiem obsługi).

c) Hydrant zabudować dookoła, pozostawiając przestrzeń ok. 8cm.